表―1　杭打込記録

　　杭番号
　　外径又は高さ・幅
　　長さ
　　打込年月日
　　記録者氏名	
杭打機　　　　
名称　　　　
型式　　　　
全重量　　　　
ラム重量　　　　
ラム落下高　　　　
打撃エネルギー　　　　
打撃回数(毎分)　　　　
爆発による押圧力　　　　
クッション材　　　　	
貫入深さ
m

①	50cm(10cm)ごとの打撃回数
②	累加打撃回数

③	50cm(10cm)ごとの平均貫入量
cm/blow 
④	リバウンド量
cm/blow 
⑤	ラム落下高

⑥	摘要

　	　	　	　	　	　	　	
　注1　①は、工事用基準面からの深さとする。
　　2　現地盤高、自重による貫入量は、摘要欄と記載する。
　　3　②と④の50cmごとについては、原則として、全長の記録とする。
　　4　②と④の10cmごと、⑤及び⑥については、打止まり付近について記録する。
　　5　杭の傾斜(打込み後の)、打込み時の異常等は、摘要欄に記載する。
　　6　振動式杭打機を使用する場合の様式は、設計図書又は特記仕様書の定めによるものとする。